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完整型号示例为：NU-8-M10。该型号对应的螺纹几何参数应符合第 5.1.1 条规定，耐腐蚀性能应满足第 5.4.1 条盐雾试验等级要求。
完整型号示例为：NF-10-M12-S。该型号产品的材料化学成分若涉及铝合金，应符合 [待引用文件：变形铝及铝合金化学成分标准] 的规定；力学性能测试方法应参照 [待引用文件：金属材料拉伸试验标准] 和 [待引用文件：金属材料显微硬度试验标准] 执行。
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